**О мерах пожарной безопасности при эксплуатации бань**



Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Калининскому, Лысогорскому и Самойловскому районам Саратовской области УНД и ПР Главного управления МЧС России по Саратовской области напоминает владельцам частных бань о соблюдении правил пожарной безопасности:

-при установке металлических печей покупайте только сертифицированные изделия заводского производства. Ремонт и кладку кирпичных печей доверяйте квалифицированным специалистам;

-поверхность пола, расположенная непосредственно перед топочной дверцей печи должна быть покрыта листом, изготовленным из негорючих материалов размером 0,5х0,7 метров, чтобы искры и выпавшие угли не послужили причиной пожара;

- все деревянные части здания должны находиться на достаточном расстоянии от печи и дымоходов или должны быть хорошо изолированными от них, для чего применяется кирпич, асбест. Конструкции потолка из горючих материалов, не защищенные от возгорания, должны находиться от верха перекрытия кирпичной печи на расстоянии не меньше 35 см, а у металлических печей - на расстоянии не менее 1,2 метра.

Ни для кого не секрет, что частой причиной пожара становится поврежденная или неправильно сделанная электропроводка. Поэтому к монтажу электропроводки, особенно если у вас электрическая банная печь, следует отнестись очень серьезно.

Позаботьтесь о своей безопасности!