**Памятка о правилах эксплуатации газовых отопительных печей**

Перед первым использованием газовой печи необходимо пройти специальный инструктаж.

**Подготовка к розжигу печи**  
1. Перед розжигом газовой горелки печи необходимо открыть форточку (окто) и провентилировать помещение в течение 10 – 15 минут.   
2. Открыть шибер печи, а также смотровое отверстие и дверцу поддувала.   
3. Проверить тягу в топке печи, для чего поднести полоску тонкой бумаги к отверстию. При наличии тяги бумажка должна прилипать к смотровому отверстию и втягиваться внутрь его. Категорически запрещается разжигать печь, если тяга отсутствует.

**Розжиг печи**Провентилировать в течение 10 мин топочную камеру и дымовой канал, для чего полностью открыть шибер, поддувало и смотровое отверстие. Затем открыт кран на газопроводе (опуске) у печи. После этого поднести зажженную лучину через смотровое отверстие к запальнику, нажать кнопку клапана, после загорания запальника открыть регулировочный кран основной горелки и закрыть смотровое отверстие.

**Использование печи**1. Печь не должна работать более 2 часов за один натоп.   
2. Недопустимо при работающей газовой горелке закрывать шибер, это **опасно для жизни**.   
3. При окончании топки печи обязательно перекрывайте кран на опуске к горелке.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ**1. Производить розжиг при отсутствии тяги.   
2. Оставлять печь во время работы без присмотра.   
3. Перегревать печь (отопительная печь не должна гореть более двух часов подряд).   
4. Производить розжиг печи с закрытым шибером.   
5. Производить розжиг печи без предварительной вентиляции топки.   
6. При работающей газовой горелке закрывать шибер.   
7. Изменять устройство дымовых и вентиляционных систем. Заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать или заклеивать «карманы» и люки, предназначенные для чистки дымоходов.   
8. Пользоваться газом при нарушении плотности кладки, штукатурки (трещины) газифицированных печей и дымоходов.

**ПРИ НАЛИЧИИ ЗАПАХА ГАЗА В ПОМЕЩЕНИИ НЕМЕДЛЕННО:**1. Перекрыть все газовые краны.   
2. Проветрить помещение.   
3. Не пользоваться открытым огнем, не включать и не выключатьэлектроприборы   
4. Вызвать аварийно-диспетчерскую службу по телефону: 04 или 104

В целях безопасной эксплуатации газовых приборов необходимо ежегодно осуществлять их техническое обслуживание силами специализированной организации.   
Ответственность за сохранность газового оборудования и исправное состояние дымовых и вентиляционных каналов в домах и квартирах, принадлежащих гражданам на праве личной собственности возлагается на домовладельцев.   
Ответственность за качество технического обслуживания и ремонт газового оборудования в жилых домах возлагается на эксплуатационные организации газового хозяйства.   
Ответственность за безопасную эксплуатацию работающих бытовых газовых приборов в домах и квартирах несут владельцы и лица, пользующиеся газом.