**ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ**

С наступлением холодной погоды и понижением температуры возрастает количество пожаров, связанных с несоблюдением правил эксплуатации отопительных приборов. Многие считают, что пожар – дело случая, но, как правило, это результат беспечности и небрежного отношения людей к соблюдению техники безопасности при эксплуатации различных отопительных приборов, как современных электрических, так и печного отопления.

Для того чтобы обезопасить себя от возможных неприятностей, необходимо знать и соблюдать основные правила пожарной безопасности при использовании отопительных приборов.

Для безопасной эксплуатации электробытовых отопительных приборов необходимо соблюдать следующие условия:

**-** электропроводку и электрооборудование нужно содержать в исправном состоянии;
- электронагревательные приборы должны включаться в сеть только с помощью исправных штепсельных соединений и розеток заводского изготовления;
- температура внешней поверхности электроотопительных приборов в наиболее нагретом месте в нормальном режиме работы не должна превышать 850 С;
- расстояние от электрических приборов отопления до горючих материалов должно составлять не менее 0,25 м;
- для отопления помещения нельзя применять нестандартное (самодельное) электронагревательное оборудование;
- пользоваться поврежденным или имеющим следы деформирования электрооборудованием;
- не оставляйте без присмотра включенные в электросеть нагревательные приборы;
- не сушите одежду и другие сгораемы материалы над электронагревательными приборами;
- не оставляйте детей без присмотра и, ни в коем случае, не поручайте им надзор за включенными отопительными приборами.

По статистке немалая доля пожаров приходится на нарушение эксплуатации печного отопления. Виновниками и жертвами в таких случаях чаще всего становятся пенсионеры, так как большинство данных пожаров происходит в домах, где живут пожилые люди. И причиной тому не только нарушение правил пожарной безопасности, но и невнимательность, забывчивость. Поэтому в данном случае основным правилом безопасности является, как это ни парадоксально, прежде всего - **внимание.** Но нельзя забывать и об исправности печного оборудования, его правильной эксплуатации и своевременном ремонте:

- перед началом отопительного сезона печи и дымоходы необходимо прочистить и отремонтировать;
- ремонт, как и кладку печей, нужно доверять только профессионалам, имеющим специальные знания и лицензию на осуществление данной деятельности;
- в местах, где сгораемые конструкции здания (стены, перегородки, перекрытия, балки) примыкают к печам и трубам дымохода, необходимо предусмотреть разделку из несгораемых материалов;
- нельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости, а также дрова, которые не помещаются в топке полностью;
- на полу перед топкой необходимо прибить металлический лист размером не менее 50 на 70 см;
- чтобы не допускать перекала печи необходимо топить ее два-три раза в день, не более полутора часов;
- периодически нужно обязательно прочищать дымоход от скапливающейся в нем сажи – это поможет избежать образования трещин в кладке печи, что очень опасно, так как через них могут проникать искры и огонь;
- нельзя сушить на печи вещи, а так же обязательно нужно следить за тем, чтобы мебель, занавески и домашняя утварь находились на расстоянии, как минимум, полуметра от нее.

**Помните, что пожар всегда легче предотвратить, чем потушить.**